编号

规划条件通知书

自然资源主管部门（盖章）

日 期 2024 年 03 月12日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细位置 | | | 开封市杏花营镇(场)陇海七路以北XHY2401-02(5#)地块 | | | | | |
| 规划依据 | | | 开封市杏花营镇（场）XHY2401街坊控制性详细规划 | | | | | |
| 规定性内容 | 用地性质 | | | | 二类工业用地 | | | |
| 兼容性规定 | | | | 无 | | | |
| 用地面积（ m2 ） | | | | 10005.18 | | | |
| 土地开发 利用强度 | 容积率 | | | ≥1.00 | | | |
| 建筑密度（%） | | | 无 | | | |
| 绿地率（%） | | | ≤20.0% | | | |
| 建筑高度（ m） | | | ≤50.0（至檐口） | | | |
| 建筑控制 要求 | 退让道路红线 | 方位 | | 东侧 | 南侧 | 西侧 | 北侧 |
| 道路名称 | | 无 | 陇海七路道路红线 | 无 | 无 |
| 建筑  高度 | H≤ 50.00 m | 无 | ≥25.5 | 无 | 无 |
| m＜H≤ m |  |  |  |  |
| m＜H≤ m |  |  |  |  |
| m＜H≤ m |  |  |  |  |
| m＜H≤ m |  |  |  |  |
| H＞ m |  |  |  |  |
| 地下空间退让距离  （m） | |  | 25.0 |  |  |
| 建筑退相邻地界要求 | | | 西侧、北侧：退让规划用地边界线≥5.0米，东侧：退让规划用地边界线≥5.5米。 | | | |
| 地下空间退相邻地界要求 | | | 规划地下建筑物和地下附属设施退让用地边界和城市绿线的距离不得小于5.0米，且不得小于地下建筑物深度（自室外地坪至地下建筑物底板底面距离）的0.7倍，有特殊要求的应按相关要求执行。 | | | |
| 道路交通  设施设置  要求 | 出入口方位 | | | 南（陇海七路） | | | |
| 禁止机动车开口规定 | | | 见附图二 | | | |
| 机动车停车位配建标准 | | | 普通工业厂房≥0.2车位/100m²建筑面积，创新型产业(标准化厂房)按照≥0.5车位/100m建筑面积配建；配套行政办公及生活服务设施用房≥1.0车位/100m²建筑面积。 | | | |
| 非机动车停车位配建标准 | | | 配套行政办公及生活服务设施用房≥3.0车位/100m²建筑面积。 | | | |
| 公共服务设施配建要求 | | | | 无 | | | |
| 市政基础设施配建要求 | | | | 无 | | | |
| 指导性内容 | 公共开放空间控制要求 | | | | 无 | | | |
| 建筑形式与风格 | | | | 规划建筑风格为简约、明快的现代建筑风格。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| 建筑色彩 | | 建筑色彩以灰、白色为主色调，并与周边建筑及环境相协调。 |
| 其他 | | 注重陇海七路沿线景观的塑造，处理好建筑与道路的关系；注重开敞空间和绿地的营造，体现开封经济开发区现代化、生态化、创新氛围等城市风貌特点。 |
| 补充内容 | 建筑间距控制要求 | | 建筑之间不得小于防火、安全及环保要求间距。 |
| 地下空间 控制要求 | 使用功能 |  |
| 地下空间最大投影面积 |  |
| 开发层数 |  |
| 开发深度 |  |
| 历史文化保护要求 | | 无 |
| 河湖水面控制要求 | | 无 |
| 海绵城市相关要求 | | 按照市海绵办城市建设规划管理相关要求，除市海绵办确定的豁免项目，本次规划范围内的项目年径流总量控制率按不得小于65.0%控制。 |
| 防灾设施配置要求 | | 涉及消防、 抗震、安全方面应满足国 家有关规范和相关部门要求 |
| 环境保护相关要求 | | 涉及环保方面应满足国 家有关规范和相关部门要求 |
| 区域重大基础设施、 军事设施及国家安 全设施防护要求 | | 地块内所有建筑及构筑物高度应满足《军用机场净空规定》。 |
| 城镇对外交通设施相关要求 | | 无 |
| 其他事项 | | | |
| 1.规划地块建筑系数≥40.0%。2. 规划地块内行政办公和生活服务建筑面积不应超过总建筑面积的15.0%。行政办公及生活服务设施用地面积占总用地面积的比例≤7.0%。3. 规划地块在南侧设置出入口时占用陇海七路道路绿廊的通道宽度不得大于20.0米。4..新建建筑自身及与周边现状建筑的安全距离应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关要求。在建设工程设计方案中需注明各类厂房生产及仓库储存物品的火灾危险性分类，并注明各建筑性质、层数、高度及耐火等级要求等信息。5.围墙退让城市绿线不得小于0.5米。6.建筑退让边界、道路红线以及建筑间距除满足规划条件通知书中要求外，还应符合《开封市城市规划管理技术规定(试行)》等开封市规划相关管理规定。7.容积率按照《开封市建设项目容积率计算规则》文件进行计算。8.围墙与道路红线之间的区域只能作为绿地及广场使用。9.规划地块周边现状实际情况与图示不符处，在建设工程设计方案阶段需补测完善。10. 本通知书包含附图一、附图二，附图是对通知书的补充说明。 | | | |

注： 无相关内容填无

1.《规划条件通知书》是对建设项目提出的规划建设要求，

是规划设计方案审查、规划许可、规划核实的重要依据。

2.《规划条件通知书》应附相关附图， 各级自然资源主管部

门可根据实际规定附图格式。

3.《规划条件通知书》中约定的其它事项，应遵从国家、 省、

市有关政策和规定。